MK II:	tablet, v.č.:	CTC II:

Výpočet odchylky počitadla kilometrů: tachograf
------------ x (100 ) - 100
tablet Záznam o zkoušce vozidla a elektronického nebo digitálního tachografu
zařízení
ŘD AMS3/013/2018 a příloha Zápisu o zkoušce č.: /2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Zkušební metody dle Nařízení EU, výrobce, OOP-C042, OOP-C062, MP 018 a Příručky jakosti AMS

1.Technický průkaz : SPZ nebo RZ:
(uvést celé vin) naprogramovat vin

Ano Ne

výrobce:	typ:

Stará hodnota: k = W= l=
Výměna akumulátoru: ano ne VOZIDLO:
Provozovatel
(celá adresa)

2.Identifikace tachografu:

výrobce: SE VDO typ: výr.číslo: zkušební rozsah km: 125 180

3. kontrola vin podvozku, počitadla km a hodnot „k“ , „W“ a „l“ hodnot z paměti TG

km km Stav počitadla kilometrů počáteční: konečný :

Chybové kódy : 4.Číst/mazat DTCs Chybové kódy zkontrolovat i po ukončení ověření (po zkušební jízdě)

Zkoušky na vozidle a tachografu

barů Výsledek vnější prohlídky vozidla a tachografu: a) vyhovuje b) nevyhovuje

Přítomnost IMS: ANO NE Kontrola čísla snímače:
1. vizuální kontrola
2. pomocí tabletu 3. referenční kabel Výtisky z DT : 1) technická data, 2) události a chyby DT, 3) opakovaný výtisk technických dat
Pneumatiky (výrobce, typ, dezén):
rozměr: stav pneu: tlak:

mm km Vyčistit sloty 1 a 2, vložte paměťovou kartu dílny nebo tachografový kotouč

W = imp/km Časová základna tachografu : Překročení rychlosti :

1.měření	s/24h	Ze 2 měření určíme stanovenou hodnotu Stanovená hodnota – korekce = výsledná hodnota
2.měření	s/24h	Stanovená hodnota: s/24h

Nastavit hodnotu překročené rychlosti podle tech. průkazu na: 90 100 km/h

Korekce :	Výsledná hodnota : s/24h

Zjišťování účinného obvodu pneumatiky

l= mm Ujetá vzdálenost: L= mm, Počet otáček: n= Průměrný obvod pneu:

L= mm, Počet otáček: n= l1= l2=

Stanovení konstanty vozidla „W“a konstanty tachografu „k“:

zkoušel: datum: Rozdíl nejvyšší a nejnižší hodnoty konstanty „W“: _________ měření konstanty W pomocí tabletu opsat hodnoty
Nejvyšší hodnota „W“:__________ x 0,6 % = _________ a) vyhovuje b) nevyhovuje

dráha	Konstanta „W“
40 m	W1 =
W2 =
W3 =
W4 =

Naprogramované, nastavené nové hodnoty do TG: ano ne
zkouška tachografu:

Odchylka počitadla km : %, měřeno: a)tablet VDO b)tablet OPTIMO Naprogramování, nastavení zjištěné konstanty „W“ „k“ do TG, kontrola konstanty „k“
Indikace ručičky rychloměru při stoupající a klesající rychlosti pro daný rozsah stupnice TG :

stoupající	Poznámky :
klesající

Odchylka počitadla kilometrů:

Dlouhodobý test	počátek: km	konec: km	Vyhodnocení:
Krátkodobý test	počátek: km	konec: km	Vyhodnocení:

Vyhovující - zakroužkujte Nevyhovující - škrtněte činnosti osádky: slot 2 k = imp/km
přepínače (DIL) :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vyhodnocení tg kotouče/výtisků a) vyhovuje b) nevyhovuje, důvod:__________________________

Zkušební jízda: a) vyhovuje b) nevyhovuje c ) provedena řidičem d) provedena pracovníkem AMS

Výsledek zkoušek: a) vyhovuje - ověřeno značkami: CZ K

b) nevyhovuje(uvést důvod): ____________________________________________
Výtisky z DT : 1)24 h z karty servisu 2) překročení rychlosti 3)technická data 4)24 hod. z VU

Výtisk 24 hod. z VU v případě zkušební jízdy řidičem za účasti AMS
- Třetí kotouč v případě zkušební jízdy řidičem za účasti AMS

Stažení dat při výměně DT: a) stažena b) nestažena

Poznámky: